Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № *01* от «*02*» *марта* 20*15* г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

*Здание МБОУ Объединенной СОШ №6 им. В.А.Сулева, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Объединённый, ул. Мира,63*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | *есть* | - | *13* |  | *ДУ* | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | *нет* | - | *14* | *Перед центральным входом имеется асфальтированная площадка, которая требует капитального ремонта. Пешеходные пути движения вокруг здания не оборудованы.*  | *ДП-В* | *Выравнивание площадки посредством асфальта или нескользящей тротуарной плитки. Нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и выравнивания площадки перед центральным входом.*  | *Ремонт капитальный.* |
| 1.3 | Лестница (наружная) | *нет* | - | - | *-.* | *-* | *-* | *-* |
| 1.4 | Пандус (наружный) | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | *нет* | *-* | *13,**15* | *Не предусмотрено.* | *ДП-В* | *-* | *-* |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | *есть* | *-* | *13,14, 15* | *Не адаптировано для всех групп МГН.* | *ДУ* | *Обеспечить доступность всех групп МГН.* | *Ремонт капитальный.* |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| *Путь (пути) движения к зданию на территории.**Автостоянка и парковка* | *ДЧ-И (О, С, Г, У)**ВНД* | *-**-* | *14**13**15* | *Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.* *Ремонт капитальный.**Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей»**Ремонт капитальный.* |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Выполнить в комплексе ремонт площадки перед зданием и согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания –СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» .*

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № *01* от «*02*» *марта* 20*15* г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

*Здание МБОУ Объединенной СОШ №6 им. В.А.Сулева, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Объединённый, ул. Мира,63*

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | *есть* | *-* | *-* | *Адаптирована частично, залита цементом, заливка имеет повреждения.* | *-* | *Требуется покрытие нескользящей тротуарной плиткой* | *Ремонт капитальный* |
| 2.2 | Пандус (наружный) | *нет* | *-* | *-* | *Установлен приспособленный пандус, несоответствующий требованиям* | *-* | *Установка пандуса с углом уклона не более 10%* | *Ремонт капитальный* |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | *есть* | *-* | *-* | *Адаптирована частично, залита цементом, имеются нарушения покрытия.* | *ДУ* | *Адаптировать площадку перед дверью путем покрытия нескользящей тротуарной плиткой.* | *Ремонт капитальный.* |
| 2.4 | Дверь (входная) | *есть* | *-* | *-* | *Двухстворчатая дверь 1,500м. Адаптирована частично, проход 0.750м* | *ДП-В* | *Монтировать дверь размером 0.900м напротив пандуса для доступа инвалидов на кресло колясках.* | *Ремонт капитальный.* |
| 2.5 | Тамбур | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | *есть* | *-* | *-* | *Не адаптировано для всех групп МГН.* | *ДП-В* | *Обеспечить доступность всех групп МГН.* | *Ремонт капитальный.* |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| *Лестница (наружная)**Пандус (наружный)**Входная площадка (перед дверью)**Дверь (входная)* | *ДУ**ВНД**ДУ**ДУ* | ---- | - | *Положить плитку или адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»**Ремонт капитальный.**Произвести монтаж пандуса по ГОСТР 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные.**Ремонт капитальный.**Поменять плитку или адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001* *Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»**Ремонт капитальный.* |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Выполнить в комплексе ремонт входной группы–СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» .*

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № *01* от «*02*» *марта* 20*15* г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

*Здание МБОУ Объединенной СОШ №6 им. В.А.Сулева, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Объединённый, ул. Мира, 63*

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | *есть* | *-* | *-* | *Зона ожидания адаптирована для всех групп МГН* | *ДП-В* | *-* | *-* |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | *есть* | *-* | *-* | *Доступна частично, поручни выполнены не по ГОСТу.*  | *ДП-И**(О, С, Г, У)* | *Адаптировать поручни для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.* | *Ремонт текущий.* |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | *нет* | *-* | *-* | *Монтаж пандуса не возможен.* | *-* | *-* | *-* |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | *нет* | *-* | *-* | *Лестничный пролёт входной группы не обустроен подъёмным механизмом* | *ДП-И**(К, О)* | *Произвести монтаж подъемника значимого для инвалидов на кресло-колясках.* | *Ремонт капитальный.* |
| 3.5 | Двери | *есть* | *-* | *-* | *Адаптированы* | *ДП-В* | *-* | *-* |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | *есть* | *-* | *-* | *Адаптированы* | *ДП-В* | *-* | *-* |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | *есть* | *-* | *-* | *Не адаптировано для всех групп МГН.* | *ДП-В* | *Обеспечить доступность всех групп МГН.* | *Ремонт капитальный.* |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| *Лестница (внутри здания)**Лифт пассажирский (или подъемник)* | *ДЧ-У**ВНД* | -- | *-* | *Привести в соответствие поручни для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные.**Произвести монтаж подъемника значимого для инвалидов на кресло колясках ГОСТ Р51630-2000 Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением инвалидов.* |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Необходимо выполнить монтаж платформы с наклонным перемещением инвалидов для доступа инвалидов на кресло коляскахв здание –СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» .*Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № *01* от «*03*» *марта* 20*15* г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

*Здание МБОУ Объединенной СОШ №6 им. В.А.Сулева, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Объединённый, ул. Мира,63*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | *есть* | *-* | *-* | *Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло –коляска.*  | *ДП-В* | *При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках на этаж – обеспечить в кабинете доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло коляски.* | *Ремонт текущий.* |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 4.5 | Кабинет индивидуального обслуживания | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | *есть* | *-* | *-* | *Не адаптировано для инвалидов на кресло- колясках* | *ДП-В* | *Обеспечить доступность инвалидов колясочников.* | *Ремонт текущий.* |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| *Кабинетная форма обслуживания* | *ДУ* | - | *-* | *Адаптировать кабинет для МГН по ГОСТ Р52880-2007 Социальное обслуживание населения.* *Ремонт текущий.* |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Социально значимо обеспечить доступ в кабинет инвалидов всех групп,в том числе на кресло колясках –СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» .*

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № *01* от «*02*» *марта* 20*15*г

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | *нет* | - | - | - | - | - | - |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| - | - | - | - | - |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № *01* от «*02*» *03* 20*15* г

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | *нет* | - | - | - | - | - | - |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| - | - | - | - | - |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № *01* от «*02*» *03.*20*15* г

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

*Здание МБОУ Объединенной СОШ №6 им. В.А.Сулева, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Объединённый, ул. Мира, 63*

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | *есть* | *-* | *-* | *Не адаптирована для МГН – не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни.* | *ВНД* | *Адаптировать для всех групп инвалидов.* | *Ремонт капитальный.* |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | *нет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | *есть* | *-* | *-* | *Не адаптировано для всех групп МГН.* | *ВНД* | *Обеспечить доступность всех групп МГН.* | *Ремонт капитальный.* |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| *Туалетная комната* | *ВНД* | - | *-* | *Расширить входную дверь адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях.**Ремонт капитальный.* |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло- колясках –СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» .*

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № *01* от «*02*» *марта* 20*15* г

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

*Здание МБОУ Объединенной СОШ №6 им. В.А.Сулева, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Объединённый, ул. Мира, 63*

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | *есть* | *-* | *-* | *Не адаптированы для МГН.* | *ДП-В* | *Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению.* | *Ремонт текущий* |
| 6.2 | Акустические средства | *нет* | *-* | *-* | *Не адаптированы для МГН.* | *ДП-В* | *Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению.* | *Ремонт текущий* |
| 6.3 | Тактильные средства | *нет* | *-* | *-* | *Не адаптированы для МГН.* | *ДП-В* | *Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению.* | *Ремонт текущий* |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | *есть* | *-* | *-* | *Не адаптировано для всех групп МГН.* | *ДП-В* | *Обеспечить значимость для всех групп МГН.* | *Ремонт текущий* |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| *Визуальные средства**Акустические средства**Тактильные средства* | *ДУ**ВНД**ВНД* | *-**-**-* | *-* | *Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению.**ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов.**Ремонт текущий.**Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху.**ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов.**Ремонт текущий.**Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению.**ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.**Ремонт текущий.* |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств–СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».*